螺旋试验台 技术要求

拟购置设备数量：1台；

拟购置设备的主要技术性能要求：

1、占空间大小：2000\*2900\*4500；

2、螺旋和喂料头电机速度连续可调；

3、打料重量由称重传感器8读出；

4、回料管设有开闭门；

5、生产率为15T/h；

6、需提供详细的设计图纸和计算说明；