**冰箱采购技术要求**

1、采购数量：13台；

2、六门双机组双温1.6A6F厨房冰箱；

3、采用进口压缩机组及环保制冷剂；

4、制冷方式：采用风冷型；

5、CSK智能控制系统。温度控制范围：0~+10℃/-18℃，内外箱采用304#不锈钢拉丝板、钢管蒸发器、背板镀锌板、万用脚轮。