存储光纤互联系统

|  |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术要求 |
| 品牌要求 | 国际知名品牌 |
| 数量 | 2套 |
| 端口数量要求 | 最大支持24端口，本次配置24个端口8Gb激活License，并配置24个8Gb光模块ds |
| 端口速率要求 | 支持1、2、4、8Gbps端口速率自动感应 |
| 端口模块 | 全部为支持热插拔的基于工业标准的短波SFP模块 |
| 端口时延 | 本地端口时延不大于700ns |
| 端口介质 | 支持 SFP、SFP+、LC接头、短波（SWL）、长波（LWL）、超长波（ELWL） |
| USB接口 | 1 个 USB 口，用于系统日志文件下载或微码升级 |
| 带宽 | 24端口满配可达到384Gbps |
| 服务 | 提供原厂现场安装服务和3年原厂维保服务，并提供原厂授权和服务承诺函。 |