消防水带比选技术要求

一、本次招标要求投标人须具备：

1. 资质条件：
2. 投标人可为制造商或代理商；
3. 投标人营业执照需包含投标产品的经营范围；
4. 投标人需保证中标后所供产品均为原厂正品生产并具有完整的供货方案及完善的售后服务；
5. 投标人若为代理商，需提供制造商出具的产品授权书。
6. 其他要求： 投标人需提供所投产品《国家强制性产品认证证书》和国家消防装备质量监督检验中心签发的产品检验报告（均需在有效期内）。

二、技术要求

1. 设计工作压力1.0MPa，接口直径65mm，水带长度25M。经线采用；
2. 出厂日期：所投水带出厂日期不早于2017年6月1日；
3. 数量：770根；
4. 配送要求：配送到相应消防箱；
5. 品牌选择：在上海火龙牌、上海鲸鱼牌、上海华生牌三个品牌中任意一个；
6. ★送样要求：各报价单位于报价截止日之前，须将所投产品的样品送达学校保卫处，由相关负责老师接收。比选采购结束后除中标单位以外，其余单位接到通知后自行上门取走。负责老师：叶老师，联系方式：021-38284506；如报价单位未按时送样，取消比选资格。

三、要求投标单位提供不少于1年的产品质保服务。