**密集架技术要求**

1. **货物描述**

密集架用于档案馆存放、陈列档案资料、已裱画作等。随着档案资料数量的不断增加，档案馆库房需增加安装密集架。

**二、 货物清单、详细技术要求及采购数量**

1. **货物清单：**

移动式密集架为框架式钢结构。主要由底盘、立柱、搁板及支撑板、顶板、护板、面门、传动机构、导轨、防震装置、制动装置以及防尘、防鼠装置等部分组成。详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 配置 |
| 1 | 底盘 | 底梁 |
| 轴承档 |
| 夹紧板 |
| 2 | 轨道 | 轨道 |
| 地轨座 |
| 3 | 架体 | 立柱 |
| 搁板 |
| 顶板 |
| 书档 |
| 挂板 |
| 封板 |
| 4 | 面板 | 门板 |
| 5 | 侧板 | 侧面板 |

1. **详细技术要求：**

**（1）货物尺寸要求：4650mm（长）\*570mm（列宽）\*2500mm（高度）**

（2）密集架搁板每层需承重80kg以上。

（3）在手动操作状态下，摇手柄的操作摇力小于10N.

（4）需具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防光、防盗功能。

（5）密集架需结构合理，无噪音，稳固，美观，使用寿命长。

（6）密集架所有技术性能指标需符合国家档案局DA/T7－92行业标准和图书密集架GB/T13667.3-2013国家标准。

1. **采购数量：**

1、画品挂画1列；

2、5节6层20列；

3、5节8层1列；

总立方数：约150立方米

**三、付款方式**

（1）货到安装完成后，经甲方验收合格，乙方向甲方支付合同总价的5%作为质保金。

（2）甲方收到乙方质保金及合同全额发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的100%。

（3）待货物质保期满1年后，未发生乙方原因的质量问题，甲方一次性退还质保金。

合同内全部款项均以“银行转帐”方式予以支付。

**四、交货期及交货地点**

1、要求中标单位于合同签订之日起30日内向乙方交货并完成所有安装工作。

2、安装地点为：上海海事大学临港校区图书馆A303（档案馆库房）

**五、质保期及售后服务要求**

需提供不少于10年的售后及质保服务，售后服务需响应及时。

**六、其他要求**

1、所提供的业绩案例中，近两年在上海临港地区有承接同类密集架安装及维修业绩项目者优先考虑。