液压顶升装置技术参数

1. 需求套数：4套
2. 该液压顶升装置成套购买，必须包含液压油缸、手动泵、油管、压力表、表座与阀等。该设备必须满足移动拆装方便、能够独立实现对物体的顶升目的。
3. 具体参数要求：

1）液压油缸参数要求

负载范围0-1000KN，油缸外径≤182mm

行程100mm，本体高度≤275mm

为便于携带，重量≤20kg

表面须经完全硬化处理

产品需能承受10%侧向载荷

采用弹簧回程，具备快速回程的能力

油缸符合ASME B-30.1和ISO10100标准

柱塞直径≥110mm

2）配件要求

手动泵内置安全阀用于过载保护。双速设计，提高工作效率。重量体积不宜过大。