**EMI测试系统机柜技术参数**

EMI测试机柜1套，32U 19”机柜，带可移动轮子，包括散热装置和电源分配器。（EMI-RACK）

（1）安装和调试

• 卖方应在接到买方通知的二周内派至少有 5 个类似系统集成经验技术人员到现场安装，并负责调试至合格。

• 卖方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因卖方责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由卖方承担。

（2） 技术培训

• 卖方必须派主要仪器，包括接收机生产厂家专业技术人员对买方的技术人员进行

• 单台仪器和整系统的使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，所需费用均由卖方承担。