**EMS测试系统传导测试BCI法技术参数**

（1） 电流注入探头（F-120-9A）

数量：1套；

• ★频率范围： 10kHz-230MHz（民标）

• 带匹配校准夹具（FCC-BCICF-6-150）

（2）电流监控探头（F-52）

数量：1套；

• ★频率覆盖：10kHz-500MHz

• 电流350A

• 内直径：40mm

• 带匹配校准夹具（FCC-MPCF-3-F-52）

（3）耦合去耦网络套件（FCC-801-150-50-BCI）

数量：1套；

• ★用于M1/M2/M3/RJ11/T4-RJ45/T8-RJ45被测件；

• ★电流：至少16A(M1/M2/M3)；

• 满足IEC 61000-4-6测试要求；

• 包含校准适配器和150-50欧转换器。

备注：★是必须满足的性能指标；▲是性能比较的重要指标