|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改装型运货车 | | |
| 产品名称 | 改装型货运车 | |
| 形式 | 4\*2后轮驱动 | |
| 额定载客(含司机） | 2 人 | |
| 数量 | 1辆 | |
| 尺寸参数（mm） | 长\*宽\*高 | 4600\*1600\*2300 ±10 |
| 货斗尺寸（不锈钢） | 3000\*1390\*1500 ±10 |
| 轴距 | 2350 ±10 |
| 前/后轮距 | 1330/1330 ±10 |
| 车身地板离地高度 | 750 ±5 |
| 质量参数(Kg) | 整备质量 | ≥1420 |
| 前后桥载荷 | ≥740/680 |
| 桥最大载荷 | ≥1000/1800 |
| 板簧最大载荷 | ≥1175/1760 |
| 最大承载 | ≥2000 |
| 通过性参数 | 最小转弯半径 | ≤5.3m |
| 最小离地间隙 | ≤130mm(满载) |
| 前/后悬距 | ≤1200/1190mm |
| 主要性能参数 | 最高车速 | ≥28Km/h |
| 最大爬坡能力 | 10% |
| 最大驱车坡度 | 10% |
| 制动距离 | ≤5m |
| 充电时间 | 10-12h |
| 一次充电续驶里程 | 60-80km |