**上海海事大学太阳能维保设备清单**

**1、21#-26#学生公寓太阳能设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 数量 |
| 1 | 太阳能联箱 | 5818-30 | 576组 |
| 2 | 真空管 | d=58mm，l=1800mm | 17280根 |
| 3 | 弱电控制柜 | 特制CA0 | 12套 |
| 4 | 强电控制柜 |  | 6套 |
| 5 | 通讯柜 |  | 6套 |
| 6 | 空气源热泵 | 5P | 10组 |
| 10P | 10组 |
| 20P | 2组 |
| 7 | 保温水箱 | 10吨 | 12个 |
| 8 | 热泵循环泵 | PH-123E | 10台 |
| 9 | 热泵循环泵 | PH-403E | 12台 |
| 10 | 热水增压泵 | PH-2200Q | 6台 |
| 11 | 太阳能循环泵 | PH-403E | 12台 |
|  | 电加热 | 9kw | 16组 |

**2、56#-61#学生公寓太阳能设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 太阳能联箱 | SLL5816（R）-30-D/S（热管） | 300组 |
| 2 | 空气源热泵 | SAH-KFXRS-38Ⅱ（10p） | 11台完整的10p机，2台剩半套系统的10p机 |
| 3 | 电加热 | 9KW | 36组 |
| 4 | 保温水箱 | 20吨 | 6个 |
| 5 | 弱电控制柜 |  | 6个 |
| 6 | 强电控制柜 |  | 6个 |
|  | 通讯柜 |  | 6个 |
| 7 | 太阳能集热循环泵 | PH-251E（256E） | 12台 |
| 8 | 热泵循环泵 | PH-251E（256E） | 12台 |
| 9 | 热水增压循环泵 | PH-401E（751Q） | 6台 |
| 10 | 电磁阀 | ZQDF-50 | 6个 |
| 11 | 电磁阀 | ZQDF-25 | 6个 |
| 12 | 水处理器 | DN50 | 6台 |