**灶具采购技术要求**

1、采购数量：节能电子点火双眼大锅灶9台；

2、规格：2000mm\*1200mm\*800mm；

3、材料要求：台面采用SUS 304 2.0mm不锈钢板、台面下层3mm 厚钢板及隔热材料、炉身采用SUS 304 1.2mm不锈钢板、炉架采用40\*40\*4mm角铁。炉胆采用多孔排气及高温隔热材料下设2”可调节重力脚，燃烧器采用数控节能燃烧器，数控电子点火炉灶配大小火开关，配熄火保护装置停电立刻自动熄火切断燃气。

4、报价需包含安装调试及零配件费；

5、售后服务要求：设备保修不少于3年。