**上海海事大学太阳能维保设备清单**

**1、1-7#、游泳馆、63#、64#太阳能设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号  设备名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 63# | 64# | 游泳馆 |
| 玻璃热管太阳能SLL5818-30-D/S | 60组 | 45组 | 45组 | 36组 | 45组 | 45组 | 42组 | 33组 | 33组 |  |
| 空气源热泵（5匹） | 4台 | 3台 | 3台 | 2台 | 3台 | 3台 | 3台 |  |  |  |
| 空气源热泵（10匹） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气源热泵（12.5匹） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5台 |
| 泳池专用空气源热泵（12.5匹） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8台 |
| 空气源热泵（30匹） |  |  |  |  |  |  |  | 2台 | 2台 |  |
| 5吨 |  |  |  | 2个 |  |  | 1个 |  |  |  |
| 6吨 |  | 1个 | 1个 |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |
| 7.5吨 | 1个 | 1个 | 1个 |  | 1个 | 1个 | 1个 |  |  |  |
| 10吨 | 1个 |  |  |  |  |  |  | 1个 | 1个 |  |
| 15吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40吨 |  |  |  |  |  |  |  | 1个 | 1个 | 1个 |
| PH-253E |  | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 |  |  |  |
| PH-123E | 7台 | 3台 | 3台 | 2台 | 3台 | 3台 | 3台 |  |  |  |
| PH-401Q（PH-751Q） | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 |  |  |  |
| PH-401E（PH-751E） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13台 |
| PH-750Q |  |  |  |  |  |  |  | 4台 | 4台 |  |
| PH-2200Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |
| IPL80/110 |  |  |  |  |  |  |  | 2台 | 2台 |  |
| 12－16层热水变频供水设备 |  |  |  |  |  |  |  | 2台 | 2台 |  |
| 7－11层热水循环泵2 MHI203 |  |  |  |  |  |  |  | 2台 | 2台 |  |
| 2－6层热水循环泵1 MHI403 |  |  |  |  |  |  |  | 2台 | 2台 |  |
| 1层热水循环泵0 MHI805 |  |  |  |  |  |  |  | 2台 | 2台 |  |
| 电加热 | 4组 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 4组 | 4组 |  |
| 弱电控制柜 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 强电控制柜 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 变频器 |  |  |  |  |  |  |  | 2套 | 2套 | 1套 |
| 信息查询功能 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |  |