**智慧教室（3C405）桌、椅详细系统参数及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **产品图片** | **规格（mm）** | **材质及技术要求说明** | **颜色** | **数量** |
| 1 | 双人双层全  铝合金架可  移动侧翻长  条桌  +  折叠靠背椅 | 微信图片_20180724220125.jpg侧翻桌.jpg  微信图片_20190715202511.jpg白壳折叠椅 | 桌1600x600x750  椅 560\*600\*930 | 铝架要求采用纯铝合金浇铸而成，底脚：铝合金厚度2-3.5mm，镀铬。立柱：铝合金厚度1.5-2.0mm高温静电喷涂，颜色白色，横梁：铝合金厚度1.5-2.0mm，高温静电喷涂，颜色白色，脚轮：2.5英寸PU带刹车尼龙轮，管壁厚度为1.2mm焊接而成，四脚带刹车轮子，特点，外观优美、配合精密，结构稳固线控开合操作，适用于潮湿地区，不易生锈，桌前加18mm厚E1级环保多层板挡板，桌面要求25mm厚E1级环保多层板，颜色要求白木纹色，桌面下端要求另加一层书包斗，便于学生放书本使用，材料为铝合金，桌面、挡板颜色为白木纹色，要求桌子能于梯形桌拼出任意多功能形状。  折叠靠背椅钢架材料要求采用20\*40\*1.2钢管、折叠旋转处采用模具钢焊接定位，钢管经酸洗磷化防锈处理随后表面静电喷塑、颜色白色、四脚加装高强度2.5寸尼龙万向轮，靠肯为优质尼塑白色塑框架，加装韩国进口尼龙双层彩色网，坐板多层板加优质尼塑白色塑板、坐板面铺4Cm定形海绵、表面包韩国进口彩色耐磨网。要求所有材料均达到环保要求。 | 白木纹浮雕 | 45套  （90张椅子） |

注：

**本次采购预算金额为7.8万，不接受超过预算的报价。**

**★1.** 投标方需提供样品（双人双层全铝合金架可移动侧翻长条桌、折叠靠背椅）和环保检测证书复印件，样品必须在报价截止日之前送到校方指定地点（上海海事大学临港校区，收货人闫老师：021-38284899），待评审结束后，经校方通知，除中标单位外的其他投标方应自行上门领走样品，中标单位待项目验收完成后自行上门领走样品。

2. 颜色并不跟上表所列示意图片完全一致，可由用户根据教室和场地设计需求另定。

3. 投标方需按用户需求完成家具的固定安装。

**★4. 供货周期：合同签订后7个工作日内完成供货及安装工作，校方于项目完成后3个工作日内验收。**

5. 未在规定期限内交货，校方将解除合同。

**“★”号指标必须满足并提供相关技术支持文件，任何负偏离将导致不予成交。**