VPN设备购买项目

技术要求

## 项目概述

上海港湾学校继续教育部，有大量的成人学生，需要访问继续教育部的教学系统，进行网上学习和成绩查询。

目前继续教育部教学系统使用年限较旧，存在一定的安全风险，为了保证业务系统的安全，已经关闭该系统的公网访问，需要**采购一台VPN设备，**为这些学生提供远程接入服务。

## 技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 规格 | 技术参数 |
| 并发用户数 | ≥1000 |
| 设备支持用户数 | 不限 |
| 配置端口 | ≥4xGbE copper |
| 集群 | ≥32 |
| 电源 | 双 |
| 尺寸 | 17Wx19.875Dx1.75H |
| 标准 | 10/100/1000Base-TX(GbE),, IP, SSH, httpss 1.0/1.1, SSL, SNMP, RS232 |
| 管理 | SSH CLI, Direct Console per Cluster, XML-RPC, Out of Band Management-RJ45 |
| 环境 | 操作温度0°- 45°C，湿度0%-90%，无冷凝 |
| 规范依从 | IEC 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, ICES-003, EN 55024, CISPR 22, AS/NZS 3548, FCC, 47FR part 15 Class A, VCCI-A |
| 安全规范 | CSA, C/US, CE, UL |
| ★现场测试 | 为保证项目的顺利进行，需要进行现场VPN设备（与投标型号和配置一致）测试，各供应商联系校方负责人张老师：15821039200，预约现场测试‬。‬  测试内容包括：1）与上海港湾学校统一认证系统对接测试；2）设备功能及性能测试；3）Windows/Mac等设备接入测试；4）5000+以上用户导入测试；5）VPN策略配置等；  测试通过由校方负责人提供纸质现场测试通过书。 |

## 公司资质要求

* 在中国境内注册的合格法人机构，并具有相应的经营范围
* 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
* 在上海市有固定的服务点。

## 投标文件组成

* 报价单（附件二）
* 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照
* 招标要求的其他材料